Szczegóły techniczne oraz zakres prac (załącznik nr 1)
Pędnia stalowa, lata 30. XX w., GPE-3849/e

Pierwotnie pędnia ulokowana była w młynie z Zakrzowa
Pędnia złożona z kół pasowych, osi i łożysk. Pędnia przeznaczona do przenoszenia napędu. Ta pędnia służyła do przenoszenia napędu z turbiny wodnej na kolejne urządzenia. Pędnia zamontowana była na murowanych cokołach za pośrednictwem łożysk.
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Dług..: 405 cm, średnica wału: 6,50cm
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Zakres prac konserwatorskich (ważne - pędnia będzie eksponowana pod wiatą na świeżym powietrzu)
a. czyszczenie strumieniowo-ścierne do Sa3;
b. malowanie podkładem epoksydowym wysokocynkowym;
c. malowanie międzywarstwowo podkładem epoksydowym;
d. malowanie nawierzchniowego poliuretanem koloru czarnego mat;
e. spawanie uszkodzonych elementów żeliwnych koła pasowego (brak tych elementów), dopuszcza się zamiennie wykonanie stalowej opaski wraz z nitowaniem;
f. sporządzenie i przekazanie do Muzeum dokumentacji konserwatorskiej
g. wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt urządzenia, materiały oraz inne przedmioty niezbędne do należytego wykonania Umowy
h. wykonawca zobowiązuje się odebrać i dostarczyć pędnię do i z miejsca, 
w którym będzie przeprowadzał naprawę na własny koszt i ryzyko
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Widoczne uszkodzenie koła pasowego (brak tego elementu)
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